PRODUCTBESCHRIJVING P3-0000-E0

De Pod Drive 3.0 Evo van [ePropulsion](https://www.drinkwaard.com/elektrische-buitenboordmotoren/) heeft de volgende voordelen:

Ruimtebesparend

Geruisloos

Onderhoudsvrij

Is uw schip lichter dan 1,5 ton? Bekijk dan de [Pod Drive 1.0 Evo van ePropulsion](https://www.drinkwaard.com/elektrische-buitenboordmotoren/epropulsion-pod-drive-1-0-evo/).

Hydrogeneratie: Uw accu opladen tijdens het varen

De Evo modellen van ePropulsion zijn uitgerust met hydrogeneratie. Dat betekent dat uw accu wordt opgeladen door stroming. Bent u bijvoorbeeld aan het zeilen op de wind en de schroef ligt in het water? Dan laadt uw accu op!

SPECIFICATIES

|  |  |
| --- | --- |
| Algemeen | |
| Merk | ePropulsion |
| Productcode | P3-0000-E0 |
| Vermogen | 3 kW / 6 pk |
| Gewicht motor | 15 kg |
| Afmetingen motor (LxBxH) | 298 x 80 x 465 mm |
| Staartlengte | 351 mm |
| Aandrijving | Traploos |
| Bediening | Top- of zijbediening |
| Diameter schroef | 260 mm (2 blads) |
| Hydrogeneratie | Ja (opladen door stroming) |

|  |  |
| --- | --- |
| Accu | |
| Bijpassende accu | ePropulsion 2xE40, E80 of E175 |